Firmware-Upgrade
Ab der Version 2.x kann die Update im Betrieb erfolgen. Der Zustand der Steckdosen bleibt erhalten. Windows Firewall für die Übertragung ausschalten. NET-loader.exe starten. Ab der Version 2.x Reste-Taste drücken. (kleines Loch neben der Strombuchse) Bei älteren Versionen Leiste ab- und wieder einschalten. Upload abwarten. NET-loader.exe schließen. Danach: Browser muss (alle Fenster) geschlossen werden. nbtstat.exe -R ausführen (bei Vista als Administrator) damit der Name zur IP zugeordnet wird. Browser starten und die Leiste mit dem http://net-control aufrufen. Benutzer: admin Passwort: anel
Achtung ! Sollte es beim Aufspielen zu Problemen kommen (Stromausfall, Unterbrechung der Netzwerkverbindung) kann der Vorgang - ohne zugriff aus den Browser - wiederholt werden: NET-loader.exe starten. Leiste ab- und wieder einschalten. Das schnelle Blinken der LED signalisiert den Download. Nach dem das NET-loader-Programm das Laden beendet hat, über Browser das Gerät suchen.

(c) 2009 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -