Schaltverhalten Relais/Steckdosen

Name: | Sperren |  | beim Start: |  | Schalten für (max. 65535 Sekunden = 18.2h)
aus | an | wh | nach (s)
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |

(c) 2012 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -

Der Name des Relais/Steckdose kann max. 16 Zeichen betragen. Sonderzeichen können manche Browser „verwirren“.
Sperrt die einzelnen Relais/Steckdosen für die Steuerung. Schalttaste erscheint grau und lässt sich nicht anklicken.

Nach dem Neustart (Stromausfall) gibt es folgendes Schaltverhalten für die Relais/Steckdosen:

- [aus] - Ausgeschaltet lassen.
- [an] - Einschalten ggf. mit Verzögerung [nach (s)].
- [wh] - Wiederherstellung des letzen Zustandes ggf. mit Verzögerung [nach (s)].

Die Verzögerung kann maximal 65535 Sekunden betragen was: 1092 Minuten oder 18,2 Stunden ergibt.

Zeigt abgelaufene Sekunden seit dem Neustart - für die Zeitverzögerung nach dem Start wichtig: Es hilft zur Orientierung wie weit der Einschaltprozess fortgeschritten ist.
Die Relais/Steckdosen werden - für ein Intervall von max. 65535 Sekunden (18,2h) ein- oder ausgeschaltet. Welche Aktion ausgeführt wird, ist im Button angegeben und hängt vom Zustand des Relais/Steckdose ab (Eingeschaltet/Ausgeschaltet).