Variablen
Relais / Steckd. r1-r8 | IO p1-p8 | IO-Typ 0=Ausgang 1=Eingang | Bool 1bit | Byte (8 bit) 1 Byte | Integer (Word, 2 Byte) mit Vorzeichen | Float (4 Byte) max. 7 Stellen
1-bit | 1-bit | 1-bit | 1-bit | 0..255 | -32.768.. 32.767 | ~2^–126.. 2^128
~i_var~

Zeitvariablen:
s = Sekunde 0..59 | m = Minute 0..59 | h = Stunde 0..23 | D = Tag | W = Wochentag '1'=So.-'6'=Sa. | M = Monat | Y = Jahr
Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Zufallszahl | Ping: |
rm = Minute | rh = Stunde | sm = Minute | sh = Stunde | rd 0..32767 | pg '-1' = Fehler >0 Pingzeit ms | it Interrupt Interval in ms

Stringvariablen: (nur beim Print - p(....) )
Name: Relais | Name: IO | Name der Leiste |  | IP der Leiste | MAC der Leiste |
nr1..nr8 | np1..np8 | nn |  | IP | MC