Wake on LAN

WOL einschalten
Nach dem Einschalten der Relais/Steckdosen, wenn "WOL Senden" gewählt ist und der Wartezeit (Warten nach Ein.) wird an den Netzwerkempfänger mit der MAC (MAC fern Computer) ein WOL - Wake on LAN Startsignal gesendet. In dem Netzwerkempfänger muss die Option Wake on LAN freigegeben werden. "Sofort WOL senden" Button sendet das WOL sofort unabhängig vom Zustand der Relais/Steckdosen und "WOL Senden".

Relais / Steckdosen | Name | WOL Senden | MAC fern Computer | Warten nach Ein. (max. 255 Sek.) | Sofort WOL senden
1 | ~b_n(0)~ |  |  |  |
2 | ~b_n(1)~ |  |  |  |
3 | ~b_n(2)~ |  |  |  |
4 | ~b_n(3)~ |  |  |  |
5 | ~b_n(4)~ |  |  |  |
6 | ~b_n(5)~ |  |  |  |
7 | ~b_n(6)~ |  |  |  |
8 | ~b_n(7)~ |  |  |  |

IP zum MAC umwandeln

IP: |  | Falsche IP! | MAC: ~wam~ |

(c) 2013 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -