
1.	strg.htm mit einem Browser starten.
2.	IP/Host, User und Passwort eingeben.
3.	Start drücken.
4.	Unter ‚Steuerung’ Relais schalten.

Getestet mit: FF19, IE9, Chrome 25, Opera 12, Maxthon 4, Android 4.1

Erfahrungen und Ideen gerne gesehen: info@anel-elektronik.de

Gruß Andy 

