Firmware-Update
Beim Update bleibt der Zustand der Relais/Steckdosen erhalten. Firewall und Virenscanner für die Zeit der Übertragung ausschalten. Kein WLAN und keine direkte Verbindung an die LAN Karte. NET-loader.exe starten. dann unten rechts auf die Update Taste klicken. Nach dem Aufspielen der Daten, wird der Browser aufgefrischt. Die Übertragung dauert üblicherweise bis zu 10 Sekunden. |  |  |  | Achtung ! Sollte es beim Aufspielen zu Problemen kommen (Stromausfall, Unterbrechung der Netzwerkverbindung) kann der Vorgang - ohne zugriff aus dem Browser - wiederholt werden: NET-loader.exe starten. Resettaste drücken. Das schnelle Blinken der grünen LED signalisiert den Download. Nach dem das NET-Loader-Programm das Laden beendet hat, über Browser das Gerät suchen.

(c) 2012 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -