Firmware-Upgrade
Firewall (für Windows oder Virenscanner) für die Übertragung ausschalten. NET-loader.exe starten. Im Browser Net-PwrCtrl aufrufen und über: Einstellung/Firmware-Update fortfahren oder Reste-Taste drücken. Upload abwarten. NET-loader.exe schließen. Danach (Sollte die IP sich ändern oder die Leiste zurückgesetzt worden ist): Browser muss (alle Fenster) geschlossen werden. nbtstat.exe -R ausführen (bei Windows Vista,7,8 als Administrator) damit der Name zur IP zugeordnet wird. Browser starten und die Leiste mit dem Hostnamen aufrufen. Das Programm NET-PwrCtrl Sucher.exe sucht nach allen im Netzwerk befindlichen Geräten.
Achtung ! Sollte es beim Aufspielen zu Problemen kommen (Stromausfall, Unterbrechung der Netzwerkverbindung) kann der Vorgang - ohne zugriff aus dem Browser - wiederholt werden: NET-loader.exe starten. Leiste ab- und wieder einschalten. Das schnelle Blinken der LED signalisiert den Upload. Nach dem Upload, das NET-PwrCtrl über Browser suchen.

(c) 2014 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -