Einstellung & Kalibrierung
Achtung! Änderung, besonders der rot gekennzeichneten Parameters, ohne entsprechende Kalibriergeräte führt zur Verlust der Messgenauigkeit oder Messfähigkeit. Die Testen "Kalibrieren" dürfen ohne Referenzwerte nicht geklickt werden.

1. Temperatur
Umgebungstemperatur | °C |  |
Compensation for Frequency |  |  |
Compensation for Current |  |  |
Compensation for Power |  |  |
2. Netzfrequenz
Netzfrequenz | Hz |  |
Gain Netzfrequenz |  |  |
3. Gain ( PF = 1)
Calibration Voltage | V |  |
Calibration Current | A |
Calibration Active Power | W |  |
Gain Voltage RMS |  |  | 20000 < x < 65535
Gain Current RMS |  |  |
Gain Active Power |  |  |
Range | 0x |  |  | 00130C12 00.Po.Cu.Vo
Offset Current RMS |  |  |
Offset Active Power |  |  |
DC Offset Current |  |  |
4. Cos φ ( PF < |1|)
Phase Compensation |  |  | Phase Compensation auf "0" stellen (Ändern) und berechnen.
Calibration cos φ |
cos φ |  |
5. Reactive Gain ( PF < |1|)
Calibration Reactive Power | VAR |  |
Gain Reactive Power |  |  |
Offset Reactive Power |  |  |
Select a file: |  | -
⇒

System Version |  |  |
Device Address |  |  |
System Configuration | 0x |  |  | 3000000
System Status |  |  |
Thermistor Voltage |  |  |
Apparent Power Divisor |  |  | 3 (10N)
Accumulation Interval |  |  | Messinterval=1/Netzfrequenz* 2^Accumulation Interval =
Event Mask Critical | 0b |  |  |
Event Mask Standard | 0b |  |  |
DIO Configuration | 0b |  |  |

„Im Flash speichern“ speichert die Änderungen dauerhaft. Davor können Änderungen, durch ein Neustart oder abschalten des Gerätes verworfen werden.
Im Flash speichern |  |  |