Quick-Start
NET-PwrCtrl - HUT |
Installation:
Das Netzwerkkabel anschließen. NET-PwrCtrl-HUT an das Stromnetz anschließen. Die LED blinkt in den ersten 3 Sekunden schnell und dann im Sekundentakt. Da die meisten Netzwerke über einen DHCP-Server Verfügen (auch in einem DSL-Router vorhanden), ist die Netzwerkeinstellung automatisiert. Internet-Browser mit der Adresse: http://net-control starten. Benutzer: admin Passwort: anel Sollte NET-PwrCtrl-HUT sich nicht melden, bitte prüfen ob DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist bzw. unten mit der Anleitung „Ohne DHCP" fortfahren. Das Programm NET-PwrCtrl Sucher.exe sucht nach allen im Netzwerk befindlichen Geräten.
Mit DHCP | Ohne DHCP | Erklärungen
Da die meisten Netzwerke über einen DHCP-Server Verfügen (auch in einem DSL-Router vorhanden), ist die Netzwerkeinstellung automatisiert. Nach dem Einschalten der Leiste sorgt die DHCP Funktion für die Vergabe aller notwendigen Parameter um ins Netzwerk eingeschlossen zu werden. NET-PwrCtrl-HUT kann jetzt über Browser mit der Adresse: http://net-control aufgerufen werden. Benutzer: admin Passwort: anel |  | Schließen Sie NET-PwrCtrl-HUT an und vergeben der Netzwerkkarte folgende Parameter: IP: 192.168.0.1; Subnetzmaske: 255.255.255.0. NET-PwrCtrl-HUT kann jetzt über Browser mit der Adresse: http://192.168.0.244 oder http://net-control aufgerufen und Wunschgemäß eingestellt werden. | DHCP Crosskabel Hub DSL-Router
(C) 2014 ANEL-Elektronik AG