Quick-Start
NET-PwrCtrl-HUT (Power Control) V4.1 |
Installation:
Das Netzwerkkabel anschließen. NET-PwrCtrl-HUT an das Stromnetz anschließen. Die LED blinkt erste 3 Sekunden schnell und dann im Sekundentakt. Da die meisten Netzwerke über einen DHCP-Server Verfügen (auch in einem DSL-Router vorhanden), ist die Netzwerkeinstellung automatisiert. Im Internet-Browser mit der Adresse: http://net-control starten. Benutzer: admin Passwort: anel Sollte NET-PwrCtrl-HUT sich nicht melden, bitte prüfen ob DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist bzw. unten der Anleitung "mit Zeroconf“ oder „Ohne DHCP" fortfahren. Das Programm NET-PwrCtrl Sucher.exe sucht nach allen im Netzwerk befindlichen Geräten. Bei Windows XP muss unter Umständen Microsoft .NET Framework aus dem Verzeichnis \Microsoft .NET Framework installiert werden sollte der NET-PwrCtrl Sucher.exe mit einem Fehler starten.
Mit DHCP | Mit Zeroconf | Ohne DHCP | Erklärungen
Da die meisten Netzwerke über einen DHCP-Server Verfügen (auch in einem DSL-Router vorhanden), ist die Netzwerkeinstellung automatisiert. Nach dem Einschalten der Leiste sorgt die DHCP Funktion für die Vergabe aller notwendigen Parameter um ins Netzwerk eingeschlossen zu werden. NET-PwrCtrl-HUT kann jetzt über Browser mit der Adresse: http://net-control aufgerufen werden. Benutzer: admin Passwort: anel |  | NET-PwrCtrl-HUT und die Netzwerkkarte im PC werden im dem IP-Bereich: 169.254.1.0 und 169.254.254.255 mit Hilfe eines Zufallszahlengenerators konfiguriert. Um die IP herauszufinden: vor dem Anschließen des NET-PwrCtrl-HUT „NET-PwrCtrl Sucher.exe“ starten. Die angezeigte 169.254.xxx.xxx Adresse mit Doppelklick im Browser starten. Die Konfiguration kann bis zu 3 Min. dauern. Bitte um geduld. ARP -a kann auch eingesetzt werden. |  | Schließen Sie NET-PwrCtrl-HUT an und vergeben der Netzwerkkarte folgende Parameter: IP: 192.168.0.1; Subnetzmaske: 255.255.255.0. NET-PwrCtrl-HUT kann jetzt über Browser mit der Adresse: http://192.168.0.244 oder http://net-control aufgerufen und dem Wunsch nach eingestellt werden. | DHCP Crosskabel Hub DSL-Router
(C) 2011 ANEL-Elektronik AG