Netzwerkeinstellung | Nach dem Speichern startet das Gerät neu!
Hostname: | keine Sonder- und Leerzeichen
Automatische IP Einstellung

DHCP Zeroconf (für eine feste IP beide Optionen ausschalten)
TCP/IP Einstellung
Diese Parameter werden vom DHCP und Zeroconf automatisch vergeben.
| IP: |  | HTTP Port
| Maske: |  |
| Gateway: |  |
| Erste DNS: |  |
| Zweite DNS: |  |
Die MAC-Adresse kann nicht geändert werden.
| MAC: |  |
UDP Kommunikation
UDP Kommunikation erlauben |
| Senden | (Portnummer) |
| Empfangen | (Portnummer) |

(c) 2010 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -