Wake on LAN
WOL einschalten
Nach dem Einschalten des Relais, wenn "WOL Senden" gewählt ist und der Wartezeit (Warten nach Ein.) wird an den Netzwerkempfänger mit der MAC (MAC fern Computer) ein WOL - Wake on LAN Startsignal gesendet. In dem Netzwerkempfänger muss die Option Wake on LAN freigegeben werden. "Sofort WOL senden" Button sendet das WOL sofort unabhängig vom Zustand des Relais und "WOL Senden".

Relais | Name | WOL Senden | MAC fern Computer | Warten nach Ein. (max. 255 Sek.) | Sofort WOL senden
1 | ~b_n(0)~ |  |  |  |
2 | ~b_n(1)~ |  |  |  |
3 | ~b_n(2)~ |  |  |  |
4 | ~b_n(3)~ |  |  |  |
5 | ~b_n(4)~ |  |  |  |
6 | ~b_n(5)~ |  |  |  |
7 | ~b_n(6)~ |  |  |  |
8 | ~b_n(7)~ |  |  |  |

IP zum MAC umwandeln |

IP: |  | Falsche IP! | MAC: ~wam~ |

|  | ~t4(0)~ |  |  | ~t4(1)~ |  |  | ~t4(2)~ |  |  | ~t4(3)~
|  | ~t4(4)~ |  |  | ~t4(5)~ |  |  | ~t4(6)~ |  |  | ~t4(7)~
Temperatur: ~tem~°C

(c) 2011 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -