Einstellung I/O
IO einschalten | IO Pullup Widerstand einschalten
Ein Pullup Widerstand "zieht" den Eingang auf die logische 1(ca. 2.5V). Dadurch können Schalter – zwischen GND und einem Eingang angeschlossen – direkt (ohne zusätzliche Elemente) betrieben werden

| Name | Aus- gang | Ein- gang | Inver- tieren | Steuerung | Mit dem I/O Relais schalten:
H | LH | HL | TL | TH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
~io~

I/O (Eingang/Ausgang)
|  | ~DI(0)~ |  |  | ~DI(1)~ |  |  | ~DI(2)~ |  |  | ~DI(3)~
|  | ~DI(4)~ |  |  | ~DI(5)~ |  |  | ~DI(6)~ |  |  | ~DI(7)~
Temperatur: ~tem~°C

(c) 2011 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -