Firmware-Upgrade
Windows Firewall für die Übertragung ausschalten. NET-loader.exe starten. Im Browser Net-PwrCtrl aufrufen und über: Einstellung/Firmware-Update fortfahren oder Reste-Taste drücken. (kleines Loch neben der Strombuchse) Upload abwarten. NET-loader.exe schließen. Danach (Sollte die IP sich ändern oder die Leiste zurückgesetzt worden ist): Browser muss (alle Fenster) geschlossen werden. nbtstat.exe -R ausführen (bei Vista als Administrator) damit der Name zur IP zugeordnet wird. Browser starten und die Leiste mit dem Hostnamen aufrufen. Das Programm NET-PwrCtrl Sucher.exe sucht nach allen im Netzwerk befindlichen Geräten. Bei Windows XP muss unter Umständen Microsoft .NET Framework installiert werden, sollte der NET-PwrCtrl Sucher.exe mit einem Fehler starten. Muss nach dem Firmware-Upgrade HTML geladen werden: Browser starten und die Leiste mit dem Hostnamen aufrufen. Unter Einstellung/HTML Upload die HTML Image (HTML_Img.bin) laden.
Achtung ! Sollte es beim Aufspielen zu Problemen kommen (Stromausfall, Unterbrechung der Netzwerkverbindung) kann der Vorgang - ohne zugriff aus den Browser - wiederholt werden: NET-loader.exe starten. Leiste ab- und wieder einschalten. Das schnelle Blinken der LED signalisiert den Download. Nach dem das NET-loader-Programm das Laden beendet hat, über Browser das Gerät suchen.

(c) 2009 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -